仪器名称：振弦式土压力计（渗压计）

制 造 厂：金坛市柚山电器仪表厂

联系方式：徐工 13906146830

配套仪器：正弦频率仪（红色的，标有土木学院）

使用方法：

振弦式土压力使用较简单，在此只需注意几点即可；

1、红线接在外端，黑线接里端；

2、数据处理：

振弦频率仪所测出的是一个频率值，而频率值与压强的转换公式为：



其中：为第i次测量的实际压强指；

为土压力计对应的修正系数（每个土压力计的都不相同）；

为第i次测量频率仪测量值；

为土压力计原有频率。